Propuesta técnica — LIC-2026-08-008
1. Alcance del servicio
Análisis de laboratorio especializados: difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica (EDS), análisis fisicoquímicos de muestras de crudo y agua
Métodos: Metodología estándar para DRX y EDS. Laboratorio debe estar certificado por INCAL (National Quality Institute, Peru)
Analitos: Muestras semisólidas/sólidas obtenidas de gasoductos de industria petrolera (crudo y agua)
TAT (tiempo de atención): 15-20 días
Frecuencia: 1 a 4 análisis anuales    Duración: 3 años
2. Logística y condiciones especiales
Origen: Cliente entrega en laboratorio seleccionado    Destino: Instalaciones del proveedor/laboratorio adjudicado en Perú
Laboratorio debe estar certificado por INCAL (National Quality Institute, Peru). Experiencia mínima: más de 3 años de funcionamiento con licencias locales, ISO, OSHA. Requisitos de cadena de custodia y trazabilidad. Reporte en idioma español
3. Credenciales corporativas
PRESENCIA GLOBAL
Red de aproximadamente 1,600 oficinas y laboratorios en 140 países, con más de 83,000 empleados.
SISTEMA DE GESTIÓN Y ACREDITACIONES
Laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 (última actualización) y sistema de gestión ISO 9001.
TRAZABILIDAD Y SOFTWARE
Uso del sistema LIMS propio y la plataforma SORBY Lab para acceso web seguro y visualización en tiempo real de resultados de ensayos y reportes QA/QC.
EXPERIENCIA EN MINAS ONSITE (OUTSOURCING)
Consorcio Minero Horizonte, Las Bambas, Antapaccay, Constancia, Morococha, Cerro Lindo, Atacocha, El Porvenir y Retamas.




